1. 5a:db:e5:da:58:81
2. 5ahex=90dec=01011010bin donc Individual(0)/Group(1) =1 et Universal(0)/Local(1) =0. Cela signifie que mon adresse est de groupe et elle est universelle.
3. Adresse MAC de ma carte ethernet : 00:15:5d:a4:27:22A screenshot of a computer

   Description automatically generated
4. 172.20.154.222 et mon netmask associé est 255.255.240.0
5. 172.20.144.1
6. Pour l'adresse IP de ma machine : 172.20.154.222 & 255.255.240.0 = 172.20.144.0  
   Pour l'adresse IP de la passerelle : 172.20.144.1 & 255.255.240.0 = 172.20.144.0  
   On vérifie bien que la passerelle et ma machine sont dans le même réseau local.